Приложение 2

Объявление №148 от 27 августа 2018 года

Заказчик КГП на ПХВ «Центр матери и ребенка» УЗ ВКО, расположенное по адресу: ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Утепова 37 объявляет о проведении

закупа способом запроса ценовых предложений: «Приобретение автоматического промывающего устройства» для структурного подразделения КДЛ.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | Техническаяспецификация(краткоеописание) | Кол-во | Ед.измерения | Цена,тенге | Сумма | Сроки иусловияпоставки |
| 1 | Автоматическое промывающее устройство  | Моет планшеты и стрипы с плоским, круглым и V-образным основанием микроячеек Не требует регулирования со стороны пользователя. Обеспечивает автоматическую калибровку и выравнивание ряда. Большая автономная память хранит не менее 50 протоколов промывки; шесть режимов промывки, программируемых на фабрике.Программируемый, автоматический цикл промывки Точный процесс промывки с постоянным мониторингом вакуума и давления. В тех случаях, когда требуется особенно тихая работа вошера, возможно подключение специального встроенного насоса.Постоянная готовность к работе. В комплект входят: 3 бутыли, противоаэрозольная крышка, шланги для подачи промывочной жидкости, 8-канальная гребенка (промывочная головка). Остаточный объем: <3µlТочность дозирования : <3% CV при 300µlВремя промывки (полная плашка): 55 секунд аспирации/дозирования с единственной или двойной аспирациейМатериалы, контактирующие с жидкостью: нержавеющая сталь, Delrin, силикон, нейлон, PVC, полипропилен Дисплей: двух-линейный LCD, буквенно-цифровой, 24 знака в линииКлавиатура: 16-клавишная, с куполообразным выключателем, 4x4Электропитание: 115V или 230V AC, 50-60Hz ( переключение)Микропроцессор: Z80A или Z180Автономная память: сохраняемая с помощью встроенной батареи оперативная память, сохранение примерно 50 протоколов промывки Программы промывки: аспирация, дозирование, замачивание - до 99 минут 99 секСвойства: автоматическое выравнивание процесса на основе анализа физической геометрии моющей головки, плашки и механизма перемещения, выключение насосов и ликвидация вакуума и избыточного давления в режиме standby, система внутреннего самоконтроля, выбор запрограммированных тестов, калибровка процесса и объема промывки, алфавитно-цифровое обозначение тестов, постоянный цикл для промывки для плашек. Опционально - ручной выбор глубины плашкиБутыли: для промывания и отходов 2л, для ополаскивание 1л, пластиковые с датчиком объемаСрок гарантийной эксплуатации: не менее 37 месяцевВ стоимость оборудования входит установка, обучение и гарантийное обслуживание в течение 1 года. | 1 | шт | 1 837 000 | 1 837 000 | 5 рабочих дней |
|  | Итого: |  |  |  |  | 1 837 000 |  |

Всего на общую сумму 1 837 000 (Один миллион восемьсот тридцать семь тысяч) тенге.

Место поставки аптека КГП на ПХВ ЦМиР УЗ ВКО акимата

Место и начало предоставления (приема) ценовых предложений ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Утепова, 37; 1 этаж, кабинет отдела госзакупок с 09:00 часов 27 августа 2018 года

Окончательный срок и время предоставления (приема) ценовых предложений: до 09:00 часов 03 сентября 2018 г.

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться 03 сентября 2018 г. в 11.00 часов по адресу: ул. Утепова, 37, 1 этаж, кабинет отдела госзакупок.

Начальник отдела ГЗ Абзалулы Ж.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заведующая КДЛ Калиева Ф.К. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Специалист по мед.оборудованию Камиев Б.\_\_\_\_\_\_\_\_

Юрист ОГЗ Ануарбек Д.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_